## Требования при эксплуатации сельскохозяйственных машин, малых сельскохозяйственных машин, средств механизации

Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44, установлены требования при эксплуатации сельскохозяйственных машин, малых сельскохозяйственных машин, средств механизации.

 Сельскохозяйственные машины, малые сельскохозяйственные машины, средства механизации, должны быть исправными, использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных организацией-изготовителем.
Агрегатирование сельскохозяйственных машин допускается с малыми сельскохозяйственными машинами с учетом тягового класса.

Соединение сельскохозяйственных машин с прицепными (навесными) малыми сельскохозяйственными машинами должно быть надежным и исключать самопроизвольное их рассоединение.

Сельскохозяйственные машины должны быть снабжены противооткатными упорами.

При применении сельскохозяйственной машины (малой сельскохозяйственной машины) следует:
— переводить агрегатируемую малую сельскохозяйственную машину в транспортное положение перед началом поворота (разворота), опускать навесное оборудование в рабочее положение после завершения поворота;
— при переезде сельскохозяйственной машины с одного объекта (участка) на другой установить навесное (прицепное) оборудование и другие рабочие органы (выгрузные шнеки, транспортеры, иные) в транспортное положение и надежно зафиксировать;
— при смене места работы перевести сельскохозяйственную машину в транспортное положение;
— убедиться в отсутствии работающих на навесном оборудовании и рядом с ними при их подъеме и опускании;
— осуществлять разворот в местах, где нет препятствий, мешающих его выполнению;
в случае вынужденной остановки сельскохозяйственной машины на склоне затормозить ее,а двигатель выключить;
— соблюдать иные требования, предусмотренные настоящими Правилами при выполнении отдельных видов работ, а также эксплуатационными документами организаций-изготовителей.

 При применении сельскохозяйственной машины (малой сельскохозяйственной машины) не допускается:
— нахождение в кабине сельскохозяйственной машины, а также на участке производства работ лиц, не связанных с выполнением технологического процесса;
— нахождение работающих в опасной зоне действия сельскохозяйственной машины;
— работа со снятыми ограждениями опасных зон сельскохозяйственной машины (агрегатируемой малой сельскохозяйственной машины);
— подача сельскохозяйственной машины (малой сельскохозяйственной машины) назад с заглубленными рабочими органами;
— оставление сельскохозяйственной машины с работающим двигателем без надзора;
— сцепка (расцепка) прицепного (навесного) оборудования до полной остановки сельскохозяйственной машины.

 Эксплуатация сельскохозяйственных машин, малых сельскохозяйственных машин, средств механизации должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами, а также эксплуатационными документами организаций-изготовителей.